SCSI D-sub 25 Male				SCSI Centronics 50 Male		    Kolor przewodu

Request		1			49	/REQ	---------------------	-
Message		2			46	/MSG	---------------------
Input/Output	3			50	/I/O	---------------------
Reset		4			45	/RST	---------------------
Acknowledge	5			44	/ACK	---------------------
Busy		6			43	/BSY	---------------------
GND		7			1 - 25	GND	---------------------
Data Bus 0	8			26	DB0	---------------------
GND		9			1 - 25	GND	---------------------
Data Bus 3	10			29	DB3	---------------------
Data Bus 5	11			31	DB5	---------------------
Data Bus 6	12			32	DB6	---------------------
Data Bus 7	13			33	DB7	---------------------
GND		14			1 - 25	GND	---------------------
Control/Data	15			48	C/D	---------------------
GND		16			1 - 25	GND	---------------------
Attention	17			41	/ATN	---------------------
GND		18			1 - 25	GND	---------------------
Select		19			47	/SEL	---------------------
Data Parity	20			34	PARITY	---------------------
Data Bus 1	21			27	DB1	---------------------
Data Bus 2	22			28	DB2	---------------------
Data Bus 4	23			30	DB4	---------------------
GND		24			1 - 25	GND	---------------------
TermPower	25			38	TPWR	---------------------